**Рекомендации по укладке тротуарной плитки Color Mix**

**от АО «Завод ЖБК-1»**

Тротуарная плитка, изготовленная с применением современной технологии окраски ColorMix, является уникальным продуктом, с помощью которого можно реализовать самые смелые дизайнерские проекты.

Элементы мощения с оригинальным покрытием из смешанных цветовых оттенков придадут любому Вашему объекту - пешеходной дорожке, игровой или парковочной площадке - необычный и привлекательной вид. Играя переливами цвета и тенью можно добиваться различных дизайн-эффектов при мощении дорожек.

**Существует два основных способа укладки тротуарной плитки ColorMix:**

Укладка производится со строгим соблюдением направленности цветовых полосок на поверхности изделий. Полоски цвета на каждой плитке должны быть ориентированы в одном направлении. Это позволит добиться эффекта, вытянутого и влекущего за собой взгляд тротуара. Сами элементы по форме могут быть уложены либо в хаотичном порядке на Ваше усмотрение, либо по схеме, которая предложена раскладкой на транспортном паллете.

Второй способ укладки кардинально противоположен первому. Рисунок на поверхности плит должен постоянно прерываться. Элементы мощения укладываются в разных направлениях цветовых полосок на поверхности плиток, как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. В данном случае поверхность тротуара на солнце будет играть цветами в двух плоскостях. Как и в первом способе, укладка плиток может производиться либо в хаотичном порядке, либо по предложенной производителем схеме.

При любом выбранном Вами способе укладки, самым важным правилом являются следующие рекомендации:

**Во избежание нежелательной локальной концентрации одного цвета, при мощении укладывать плитку следует таким образом, чтобы соседние камни максимально отличались друг от друга по цвету. Т.е. более тёмные плитки соседствовали с более светлыми как в одном ряду, так и по отношению к плиткам соседних рядов.**

Этого легко можно достигнуть, если брать камни с 3-х, а лучше с 5-ти разных паллет. Предварительно паллеты выбрать с отличными друг от друга тонами цвета на верхнем ряду.

Придерживаясь этих правил Вы создадите поверхность мощения, однородную по всей площади и избежите появления отдельных более светлых или темных пятен, приглушающих рисунок.

Тротуарная плитка ОАО "Завод ЖБК-1" прослужит Вам долгие годы и будет радовать каждый день! По всем возникающим вопросам просим обращаться в наш офис продаж.

**АО «Завод ЖБК-1» г. Белгород, ул. Коммунальная, 5**

**Производственно-сбытовой отдел: (4722) 37-63-33, 37-65-33, 37-65-34, 21-12-07, 21-72-27**

**Факс 21-13-10**

**Сайт: www.belbeton.ru E-mail: pto\_pso@belbeton.ru.**